**5.1**

א. כן. ב-3 פקודות:

mov ds, ax

mov bl, 34h

mov ch, 12h

הוא הוסיף 2 ולא 3.

ב-ג. הם לא התבצעו. רק אחרי לחיצת F8 השתנה ch.

**5.2**

;First way

mov ax, 1234h

sub ax, 1234h

;Second way

mov ax, 0FFFFh

inc ax

**5.5**

mov al, 0

dec al

**5.6**

לא

**5.7**

כן